라우터 ip설정

enalbe

conf t

interface fa0/0

ip address 1.1.1.2 255.0.0.0

no shutdown

exit

interface fa0/1

ip address 2.1.1.2 255.255.255.0

no shutdown

show ip int brief (잘 됐는지 확인)

show run (사용한 모든 명령어 확인)